|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Штукатурка фасадов** | **Ед.изм.** | **Стоимость** **(за ед.изм, руб.)** |
| 1 | Удаление старого штукатурного слоя с поверхности фасада здания | м2 | 200 |
| 2 | Очистка поверхностей фасада здания от старой краски | м2 | 250 |
| 3 | Устройство штукатурного слоя по кирпичной поверхности цементным раствором стен прямолинейных, толщиной до 30 мм. | м2 | 450 |
| 4 | Устройство штукатурного слоя по кирпичной поверхности цементным раствором откосов прямолинейных, толщиной до 30 мм. | м2 | 640 |
| 5 | Устройство каркаса, монтаж металлической сетки, пришивка сетки к каркасу стен фаса | м2 | 350 |
| 6 | Монтаж сетки штукатурной шпаклевочной | м2 | 170 |
| 7 | Шпатлевка поверхностей фасада здания полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой | м2 | 370 |
| 8 | Устройство рустов | м2 | 450 |
| 9 | Ремонт трещин (расшивка и шпаклевка) | м2 | 450 |
| 10 | Окраска оштукатуренных фасадов за 2 (два) раза силиконовыми красками на основе калиевого жидкого стекла с подготовкой поверхности | м2 | 400 |
| 11 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 300 |
| 12 | Устройство штукатурного слоя по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен прямолинейных | м2 | 480 |
| 13 | Устройство штукатурного слоя по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов прямолинейных, до 30 мм. | м2 | 680 |
| 14 | Увеличение толщины намета на 10 мм. сверх 30 мм. при реставрации и при устройстве штукатурного слоя | м2 | 170 |
| 15 | Реставрация поврежденных поверхностей фасада здания: сплошная обмазка толщиной до 30 мм. докомпоновочным материалом из сухих смесей — кирпичная кладка стен | м2 | 850 |
| 16 | Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 1100 |
| 17 | Установка фибролитовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли ) высотой до 250 мм | пог.м. | 1100 |
| 18 | Грунтовка поверхности | м2 | 100 |
| 19 | Окраска поверхности (один слой) | м2 | 150 |
| 20 | Окраска поверхности (два слоя) | м2 | 250 |
| 21 | Окраска дверей, лестниц, козырьков, вентиляционных труб, водосточных труб, и т.д. | пог.м. | 300 |