|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Ремонт рулонной наплавляемой кровли** | **Ед.изм.** | **Стоимость** **(за ед.изм, руб.)** |
| 1 | Ремонт существующей наплавляемой кровли, вскрытие воздушных и водяных пузырей, удаление влаги, просушка вскрытых мест до 20% | м2 | 100 |
| 2 | Ремонт/устройство кровли наплавляемым материалом в 1 слой | м2 | 150 |
| 3 | Ремонт/устройство кровли наплавляемым материалом в 2 слоя | м2 | 300 |
| 4 | Демонтаж существующего кровельного ковра | м2 | 200 |
| 5 | Демонтаж существующего кровельного пирога (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя, кровельного ковра) | м2 | 500 |
| 6 | Монтаж пароизоляции | м2 | 100 |
| 7 | Ремонт/устройство примыканий кровли по ГОСТ | м.пог. | 400 |
| 8 | Устройство теплоизоляции 150 мм | м2 | 200 |
| 9 | Устройство теплоизоляции 200 мм | м2 | 250 |
| 10 | Устройство теплоизоляции 250 мм | м2 | 300 |
| 11 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 300 |
| 12 | Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 400 |
| 13 | Огрунтовка основания праймером | м2 | 100 |
| 14 | Устройство разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | 300 |
| 15 | Установка водосточных воронок | шт | 4000 |
| 16 | Устройство окрытия парапетов, зонтов на вентиляционные шахты и т.п. оцинкованной сталью, толщиной 0,55 мм. | м.пог. | 400 |
| 17 | Установка аэраторов кровельных, дефлекторов | шт | 1000 |