|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Устройство и ремонт жесткой кровли** | **Ед.изм.** | **Стоимость** **(за ед.изм, руб.)** |
| 1 | Ремонт фальцевой простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из оцинкованной стали и толщиной 0.55 мм. и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 900 |
| 2 | Ремонт фальцевой кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм. и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 1250 |
| 3 | Ремонт фальцевой сложной кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм. с креплением в двойной фальц и заменой обрешетки (до 20%) | м2 | 1500 |
| 4 | Ремонт фальцевой простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из оцинкованной рулонной стали на двойной стоячий фалец из штрипсы 625 мм., толщиной 0.55 мм. и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 1000 |
| 5 | Ремонт фальцевой средней сложности кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из оцинкованной рулонной стали на двойной стоячий фалец из штрипсы 625 мм., толщиной 0.55 мм. и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 1100 |
| 6 | Ремонт фальцевой сложной кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из оцинкованной рулонной стали на двойной стоячий фалец из штрипсы 625 мм., толщиной 0.55 мм. с устройством в желобе двойного фальца и частичной (до 20%) заменой обрешетки | м2 | 1200 |
| 7 | Монтаж кровли на одинарный/двойной стоячий фалец | м2 | 600/800 |
| 8 | Демонтажные работы старого металлического кровельного покрытия | м2 | 150 |
| 9 | Частичная замена обрешетки (до 20%) | м2 | 250 |
| 10 | Полная замена обрешетки | м2 | 350 |
| 11 | Демонтаж обрешетки | м2 | 100 |
| 12 | Демонтаж стропильной системы | м2 | 800 |
| 13 | Демонтаж моурлата | м.пог. | 400 |
| 14 | Монтаж стропильной системы | м2 | 800 |
| 15 | Монтаж дополнительной обрешетки | м2 | 150 |
| 16 | Монтаж контробрешетки | м2 | 300 |
| 17 | Устройство обрешетки из доски, фанеры, ОСБ | м2 | 200 |
| 18 | Устройство стропил и обрешетки (площадь кровли более 700 м2) | м2 | 33 000 |
| 19 | Монтаж пароизоляции | м2 | 100 |
| 20 | Устройство теплоизоляции 150 мм | м2 | 200 |
| 21 | Устройство теплоизоляции 200 мм | м2 | 250 |
| 22 | Устройство теплоизоляции 250 мм | м2 | 300 |
| 23 | Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций составом ППС | м2 | 100 |
| 24 | Устройство разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | 200 |
| 25 | Установка водосточных систем | м.пог. | 500 |
| 26 | Устройство открытия парапетов, зонтов на вентиляционные шахты и т.п. оцинкованной сталью, толщиной 0,55 мм. | м.пог. | 400 |
| 27 | Установка аэраторов кровельных, дефлекторов | шт | 1000 |
| 28 | Установка кровли из профнастила (за полный пирог) без учета материала | м2 | от 850 |