| **#** | **Устройство и ремонт кровли** | **Ед.изм.** | **Стоимость  (за ед.изм, руб.)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Мягкая кровля** |  |  |
| 1 | Ремонт существующей наплавляемой кровли, вскрытие воздушных и водяных пузырей, удаление влаги, просушка вскрытых мест до 20% | м2 | 100 |
| 2 | Ремонт/устройство кровли наплавляемым материалом в 1 слой | м2 | 150 |
| 3 | Ремонт/устройство кровли наплавляемым материалом в 2 слоя | м2 | 300 |
| 4 | Демонтаж существующего кровельного ковра | м2 | 200 |
| 5 | Демонтаж существующего кровельного пирога (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя, кровельного ковра) | м2 | 500 |
| 6 | Монтаж пароизоляции | м2 | 100 |
| 7 | Ремонт/устройство примыканий кровли по ГОСТ | м.пог. | 400 |
| 8 | Устройство теплоизоляции 150 мм | м2 | 200 |
| 9 | Устройство теплоизоляции 200 мм | м2 | 250 |
| 10 | Устройство теплоизоляции 250 мм | м2 | 300 |
| 11 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 300 |
| 12 | Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 400 |
| 13 | Огрунтовка основания праймером | м2 | 100 |
| 14 | Устройство разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | 300 |
| 15 | Установка водосточных воронок | шт | 4000 |
| 16 | Устройство окрытия парапетов, зонтов на вентиляционные шахты и т.п. оцинкованной сталью, толщиной 0,55 мм. | м.пог. | 400 |
| 17 | Установка аэраторов кровельных, дефлекторов | шт | 1000 |
|  | **Жесткая кровля** |  |  |
| 1 | Ремонт фальцевой простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из оцинкованной стали и толщиной 0.55 мм. и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 900 |
| 2 | Ремонт фальцевой кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм. и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 1250 |
| 3 | Ремонт фальцевой сложной кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм. с креплением в двойной фальц и заменой обрешетки (до 20%) | м2 | 1500 |
| 4 | Ремонт фальцевой простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из оцинкованной рулонной стали на двойной стоячий фалец из штрипсы 625 мм., толщиной 0.55 мм. и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 1000 |
| 5 | Ремонт фальцевой средней сложности кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из оцинкованной рулонной стали на двойной стоячий фалец из штрипсы 625 мм., толщиной 0.55 мм. и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 1100 |
| 6 | Ремонт фальцевой сложной кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из оцинкованной рулонной стали на двойной стоячий фалец из штрипсы 625 мм., толщиной 0.55 мм. с устройством в желобе двойного фальца и частичной (до 20%) заменой обрешетки | м2 | 1200 |
| 7 | Монтаж кровли на одинарный/двойной стоячий фалец | м2 | 600/800 |
| 8 | Демонтажные работы старого металлического кровельного покрытия | м2 | 150 |
| 9 | Частичная замена обрешетки (до 20%) | м2 | 250 |
| 10 | Полная замена обрешетки | м2 | 350 |
| 11 | Демонтаж обрешетки | м2 | 100 |
| 12 | Демонтаж стропильной системы | м2 | 800 |
| 13 | Демонтаж моурлата | м.пог. | 400 |
| 14 | Монтаж стропильной системы | м2 | 800 |
| 15 | Монтаж дополнительной обрешетки | м2 | 150 |
| 16 | Монтаж контробрешетки | м2 | 300 |
| 17 | Устройство обрешетки из доски, фанеры, ОСБ | м2 | 200 |
| 18 | Устройство стропил и обрешетки (площадь кровли более 700 м2) | м3 | 33 000 |
| 19 | Монтаж пароизоляции | м2 | 100 |
| 20 | Устройство теплоизоляции 150 мм | м2 | 200 |
| 21 | Устройство теплоизоляции 200 мм | м2 | 250 |
| 22 | Устройство теплоизоляции 250 мм | м2 | 300 |
| 23 | Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций составом ППС | м2 | 100 |
| 24 | Устройство разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | 200 |
| 25 | Установка водосточных систем | м.пог. | 500 |
| 27 | Устройство окрытия парапетов, зонтов на вентиляционные шахты и т.п. оцинкованной сталью, толщиной 0,55 мм. | м.пог. | 400 |
| 28 | Установка аэраторов кровельных, дефлекторов | шт | 1000 |
| 29 | Установка кровли из профнастила (за полный пирог) без учета материала | м2 | от 850 |
|  | **Мембранная кровля** |  |  |
| 1 | Монтаж мембранной кровли | м2 | 400 |
| 2 | Монтаж дополнительной обрешетки | м2 | 250 |
| 3 | Устройство обрешетки, шаг 33 см | м2 | 250 |
| 4 | Устройство обрешетки из доски, фанеры, ОСБ | м2 | 200 |
| 5 | Монтаж гидроизоляционной мембраны | м2 | 300 |
| 6 | Монтаж пароизоляции | м2 | 100 |
| 7 | Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций составом ППС | м2 | 70 |
| 8 | Устройство теплоизоляции 150 мм | м2 | 200 |
| 9 | Устройство теплоизоляции 200 мм | м2 | 250 |
| 10 | Устройство теплоизоляции 250 м | м2 | 300 |
| 11 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 300 |
| 12 | Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 400 |
| 13 | Огрунтовка основания праймером | м2 | 100 |
| 14 | Устройство разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | 200 |
| 15 | Установка водосточных воронок | шт | 4000 |
| 15 | Установка аэраторов кровельных, дефлекторов | шт | 2000 |
|  | **Инверсионная кровля** |  |  |
| 1 | Установка инверсионной кровли (за полный пирог) без учета материала | м2 | от 2200 |